iliad
GROUP
W. (ZUM. 2eZi

Poznań, 23.09.2022

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
2 3 -09- 2022
L. dz, zał.
Prowadzący instalację: P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa
Podpis
Adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o. ul. Roosevelta 18,
60-829 Poznań

Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa
dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3051
Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)
P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:
62-322 Orzechowo, dz. nr 548/8, gm. Miłosław, pow. wrzesiński
P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 iipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. LI. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.
Załączniki:
1)	formularz aktualizacyjny instalacji;
2)	odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.
P4 Sp. z o.o. ul Wynalazek 1,02-677 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitał zakładowy 48.856.500,00 PI N
Z poważaniem Koordynator OŚ 

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
I.	 Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Sfarosfwo Powiatowe we Wrześni
Wydział Środowiska i Rolnictwa 62-300 Września
ul. Chopina 10		 _	_
I 2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację WRZ3051 (zgłoszenie nr 3)	 	
3.	 Określenie nazw jednostek terytorialnych {gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), gm. Miłosław 5.4.30.58.30.02.3 (TERYT: 3030023) (KTS: 10023015830023)
4.	 Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa	
5.	 Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
62-322 Orzechowo, dz. nr 548/8, gm. Miłosław, pow. wrzesiński	 _	_
6.	 Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7.	 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usiugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	 	 	
8.	 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	 _	_
9.	 Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11GT: 4023W Antena Sektorowa 12_LNV: 24800W Antena Sektorowa 13_HV: 13430W Antena Sektorowa 21_GT: 4023W Antena Sektorowa 22_LNV: 24800W Antena Sektorowa 23_HV: 13430W Antena Sektorowa 31_GT: 4023W Antena Sektorowa 32_LNV: 24800W Antena Sektorowa 33_HV: 13430W
Radiolinia RL1: 6918W	 	 	
10.	 Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsiugi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	 _	_
II.	 Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól
elektromagnetycznych są zachowane.	 	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11JGT: (17°29‘02.8"E,52°08'01,9"N)
Antena Sektorowa 12_LNV: (17°29'02.8"E,52°08’01,9"N)
Antena Sektorowa 13_HV: (17°29'02.8"E,52°08‘01.9"N)
Antena Sektorowa 21JGT: (17°29'02.8"E,52°08'01,9"N)
Antena Sektorowa 22_LNV: (17°29'02.8"E,52°08’01,9"N)
Antena Sektorowa 23_HV: (17°29'02.8"E,52°08'01,9"N)
Antena Sektorowa 31JGT: (17°29'02.8"E,52°08'01,9"N)
Antena Sektorowa 32_LNV: (17°29'02.8"E,52°08'01.9"N)
Antena Sektorowa 33_HV: (17°29'02.8"E,52°08'01,9"N)
Radiolinia RL1: (17D29'02.8"E,52°08'01.9"N)		 	
LP 2. Częstotliwość pracy instalacji;
800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz,23GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 12_LNV: 58,50m
Antena Sektorowa 13_HV: 58,50m
Antena Sektorowa 21_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 22_LNV: 58,50m
Antena Sektorowa 23_HV: 58,50m
Antena Sektorowa 31_GT: 58,50m
Antena Sektorowa 32_LNV: 58,50m
Antena Sektorowa 33_HV: 58,50m
Radiolinia RL1: 54,00m	
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_GT: 4023W Antena Sektorowa 12_LNV: 24800W Antena Sektorowa 13 HV: 13430W Antena Sektorowa 21_GT: 4023W Antena Sektorowa 22_LNV: 24800W Antena Sektorowa 23_HV: 13430W Antena Sektorowa 31_GT: 4023W Antena Sektorowa 32_LNV: 24800W Antena Sektorowa 33_HV: 13430W Radiolinia RL1: 6918W	
LP 5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_GT: azymut 40°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 12_LNV: azymut 40°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)
Antena Sektorowa 13_HV: azymut 40°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 21GT: azymut 160°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 22_LNV: azymut 160°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)
Antena Sektorowa 23_HV: azymut 160°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_GT: azymut 240°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 32_LNV: azymut 240°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)
Antena Sektorowa 33_HV: azymut 240°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 229°	
LP6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)	
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik.	
13. Miejscowość, data: Poznań, 2022-09-23
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:  
podp,s 	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia
						 			Numer zgłoszenia	

AB 1571
SOIDI
SOLDl s.c. Robert Klosek, Leszek Ducia ul. B leżano wska 22 30-K12 Kraków
Sprawozdanie nr 362/2022/OS/03
Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych wykonanych w środowisku
Miejsce wykonania badania:	WRZ3051
vv nr.duj i
(dane uzyskane od klienta)
dz. nr 548/8, 62-322 Orzechowo, gmina Miłosław
Współrzędne geograficzne:	52°08'01.90"N, 17°29'02.80"E
Data wykonania badania:	16.09.2022 r.
Data wydania sprawozdania:	19.09.2022	r.
Klient:	P4	Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa
Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. F02/KJ-7.8	wydanie	7	z	24,06.2022	r.	Strona	1	/	8
1.	 Podstawa prawna
Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:
•	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.).
•	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia	2019r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)	'
•	 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121)
2.	 Aparatura pomiarowa
Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:
Tabela Nr 1
Miernik
szerokopasmowy	Sondy	Zakres
częstotliwościowy	Zakres
pomiarowy*	Świadectwo wzorcowania	
Narda NBM - 550 Nr E-0201	EF0392 nr G-0073	0,1 -3 600MHz	0,8-1000 V/m	LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021	
Narda NBM - 550 Nr E-0201	EF6092 nr C-0088	80-90 000MHz	0,8-400 V/m	LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021	
’Do wyznaczenia poprawnej wartości natężenia pola elektromagnetycznego uwzględniono współczynniki korekcyjne z właściwego świadectwa wzorcowania.	

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2
Procedury wdrożone w laboratorium pozwalają zapewnić odporność elektromagnetyczną miernika.
Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów - źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 33%.
Dodatkowa aparatura pomiarowa:
•	 Kompas (busola) [UP/29/Sw]
•	 Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza TERMIKPLUS nrfab. 121121
(Świadectwo Wzorcowania: 0065/AH/22; data wydania: 21.01.2022)
•	 Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Świadectwo Wzorcowania: U/21/51 -512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
•	 Odbiornik GPS HUAWEI P20
3.	 Współpraca z klientem
Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.
Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.
Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.
4.	 Opis badania:
Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z o.o.
Badanie wykonano zgodnie z:
Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121)
Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na kierunkach zbliżonych do azymutów badanej instalacji, w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól-EM o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych oraz do odległości, dla której stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji. W przyjętych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokościach od 0,3 m do
2,0	m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności. W pobliżu urządzeń, obiektów i elementów metalowych pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od tych urządzeń, obiektów i elementów metalowych.
Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku nie uwzględnia się poprawek pomiarowych ze względu, na fakt że pomiary wykonane są przy użyciu miernika szerokopasmowego.
5.	Informacje przekazane przez klienta
Tabela Nr 2 - Opis obiektu w otoczeniu którego wykonano badania oraz określenie terenu wokół stacji Tabela Nr 2a - Szczegółowe dane źródła pól dla anten mikrofalowych Tabela Nr 2b - Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych
Tabela Nr 2
Opis obiektu w otoczeniu którego wykonano pomiary	
Rodzaj konstrukcji wsporczej:	Stalowa wieża kratowa	
Wysokość wieży:	62,45 m n.p.t.	
Rodzaj terenu wokół stacji bazowej:	Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim, w najbliższym otoczeniu stacji znajduje się zabudowa usługowa, przemysłowa oraz mieszkaniowa.	

Tabela Nr 2a
Lp.		Antena	
	Częstotliwość pracy [GHzj	Moc
wyjściowa
jdBmj	Typ/Producent	Średnica anteny	Azymut	Wysokość
zainstalowania
fmj	
1	23	28	VHLPX2-23	0,6	229	54,0	

Tabela Nr 2b
Parametry systemów nadawczo-odbiorczych	
Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	
Rzeczywisty czas pracy [h/doba]	24	
Rodzaj wytwarzanego poła	stacjonarne	
Lp.	Antena
Producent/
Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo
[Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]	
1	Huawei
A704517R0	40	58,5	900	0-10	4023	
2	Huawei ATR4518R11	40	58,5	800	0 -10	24800	
				1800	0-10		
				2100	0-10		
3	Huawei ATR4518R11	40	58,5	800	0-10	13430	
				2600	0- 10		
4	Huawei
A704517R0	160	58,5	900	0 - 10	4023	
5	Huawei ATR4518R11	160	58,5	800	0 - 10	24800	
				1800	0 - 10		
				2100	0 I o		
6	Huawei ATR4518R11	160	58,5	800	0- 10	13430	
				2600	0- 10		
7	Huawei
A704517R0	240	58,5	900	0-10	4023	
8	Huawei ATR4518R11	240	58,5	800	0 - 10	24800	
				1800	0- 10		
				2100	0- 10		
9	Huawei ATR4518R11	58,5	800	0 - 10	13430	
			2600	0-10		

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację. Podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.
Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2W/m2, co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m - tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, dzięki czemu zostaje uwzględniona obecność innych instalacji emitujących pole - EM w sąsiedztwie
6.	Wyniki badań i szkic sytuacyjny
Tabela nr 3
Data
wykonania
badania	Godzina	Opady	Temperatura [°C]	Wilgotność [%]	
	Rozpoczęcia
badania	Zakończenia
badania		Minimalna	Maksymalna	Minimalna	Maksymalna	
16.09.2022	12:35	14:10	Brak	16,6	17,1	47	50	
Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego
Nr
pionu/
punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość
pomiaru	Wartość
zmierzona	Wynik
badania
pola-E‘*	Wskaźnik poziomu emisji WMe	Wartość
wyznaczona
pola-H	Wskaźnik
poziomu
emisji
WMh	
				[m]	[Wmj	sy/m]		[A/m]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	52.13397	17.48431	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	1,0	2,3	0,08	0,006	0,08	
2	52.13406	17.48442	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,9	2,0	0,07	0,005	0,07	
3	52.13427	17.48470	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,8	1,8	0,06	0,005	0,07	
4	52.13489	17.48556	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,8	1,8	0,06	0,005	0,07	
5	52.13353	17.48417	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	1,0	2,3	0,08	0,006	0,08	
6	52.13329	17.48432	GKP: poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,8	1,8	0,06	0,005	0,07	
7	52.13292	17.48453	GKP: poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,8	1,8	0,06	0,005	0,07	
8	52.13242	17.48483	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,8	1,8	0,06	0,005	0,07	
9	52.13359	17.48367	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,9	2,0	0,07	0,005	0,07	
10	52.13324	17,48302	GKP: poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,8	1,8	0,06	0,005	0,07	
11	52.13316	17.48292	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,8	1,8	0,06	0,005	0,07	
12	52.13364	17.48367	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	1,0	2,3	0,08	0,006	0,08	
13	52.13359	17.48350	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	1,1	2,5	0,09	0,007	0,09	
14	52.13330	17.48275	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,9	2,0	0,07	0,005	0,07	
15	52.13305	17.48200	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,8	1,8	0,06	0,005	0,07	
16	52.13397	17.48375	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,9	2,0	0,07	0,005	0,07	
17	52.13408	17.48361	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,8	1,8	0,06	0,005	0,07	
* Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększany o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2	
Objaśnienia:
GKP - Główny Kierunek Pomiarowy

Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktów/ pionów pomiarowych.
Dane podane przez klienta wpływają na ważność wyników.
W obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecności instalacji urządzeń obcych operatorów.
Na podstawie art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska {Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.), nie przeprowadza się pomiarów pól elektromagnetycznych w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
az. 40
©
az. 240° az.

<? )

0
AWJRATORI.;V S*13AW. . I
JboraiOMui-r	Sc	u.
.■	■	,;jFixn^V :3pfnuf-ywfl
:!■ ■■ i	;li	I	■	■

.
7.	Podsumowanie wyników badania
Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników WMeI WMh wynoszą odpowiednio:
Tabela Nr 5
Zakres częstotliwości	Natężenie pola - E	Natężenie pola - H	
10 MHz-300 GHz	28 V/m	0,073 A/m	

Przeprowadzone badania zostały wykonane przy użyciu miernika szerokopasmowego i nie wykazały przekroczenia 70% ww. wartości dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono także, że otrzymane wartości wskaźnikowe dla wszystkich punktów/ pionów pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyły wartości 1. Zatem poziomy pól elektromagnetycznych w badanych punktach są dopuszczalne. Stwierdzenie zgodności zostało przedstawione na podstawie wyników badań oraz informacji uzyskanych od klienta {za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności) dla instalacji opisanej w punkcie 5.
Stwierdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [Dz. U. 2020, poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121].
Tabela Nr 6
Badanie wykonał:	Sprawozdanie sporządził:	
 	 	
Sprawdził:	Autoryzował:	
19.09.2022 r.  	 	

KONIEC SPRAWOZDANIA