Dokument elektroniczny
Miejsce i data sporządzenia dokumentu
2023-11-24
Dane nadawcy
 
PESEL:  
Telefon:  
Email:  
ATEM-Polska Sp. z o.o.
81-537 Gdynia (miasto) ul. Łużycka 2
Województwo: POMORSKIE Powiat: Gdynia
Gmina: Gdynia (gmina miejska)
Dane adresata
STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI (62-300 WRZEŚNIA (MIASTO), WOJ. WIELKOPOLSKIE)
WNIOSEK
TS_BT33013_15_NEKLA_zgłoszenie_emisji_pismo_przewodnie,
TS_BT33013 15_NEKLA_zgłoszenIe. emisjij)ismo_przewodnie.
Załączniki:
2. TS BT33013 15
3- TS BT33013 15
4- TS BT33013 15
.NEKLA^ggło^zenję emisji KRSrpdf - TS_BT33Q13_15 NEKLA załoszenie emisii KRS
MPKI A	   ,r	™	  .	-	 J“
5. TS BT33013 15
m,-,,. " \ ;	 —F--T	emisji_opfata	sKarbowa
NEKLA zgłoszenie emisji pełnomocnictwo,pdf - TS J3T33013_15^NEKLA_zgłoszenie_emisjtjcełnomoCnicłwo
6. TS BT33013 15
1—	   __		 .  ■ -  • —   • *-< iii^ i i 11 oj l l VI IU
NEK.LA_zgfo§zenie emisji^oplata skarbowa.pdf - TS_BT33013_15_NEKLA_zgłoszenie emisji opłata skarbowa
NFKI A 7nlnc7onio /-imir-i;	 u	-i-o	   .	.	“
NEKbA_zqtosżenie_emisji 2|.11 ,SQ23..pdt - TS_BT33013_15_NEKLA_zgloszenie_emisji 21.11.2023
NFKI A 7nłr\Q7Pni/=i omieii m 1 1 onoo to nrnnAjn i-	«	.	.	.	_	-"
NEKLA zgłoszenie emisji OS..15.1 1.2023.pdf - TS^BT33013_15_NEKLA_zgloszenie emisji_OŚ_15.11.2023
TS BT33013 15 NEKLA zgłoszenie emisii pismo przewodnie..pclf - TS_BT33013J 5J\IEKLA_zgłoszenie_emisji_pismo_przewodnie

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia Dodoisir 2023-11-24T15:47:26.297+01:00	popisu.
Podpis elektroniczny

Ml usta. zs-hiz
axians
Towerlink Poland Sp. z o.o.	... t	„
H	Wrocław, dnia 21.11.2023 r.
Ul. Kasprzaka 4 01-211 Warszawa

L
żal

Pełnomocnik:   Dane do korespondencji: ATEM-Polska Sp. z o.o. ul. Jeździecka 19 53-032 Wrocław
STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI A
-o
i l ’ł -li- 2C23
l.& iii
Podpis 	

Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10, 62-300 Września
Dotyczy ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.]
Dzia ając z upoważnienia Towerlink Poiand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 4, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT33013.15 NEKLA zlokalizowanej w miejscowości Starczanowo, dz. nr 19/10, obręb 0213 Starczanowo.
W odniesieniu do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska [Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.] dane ulegają zmianie w sposób przedstawiony na dołączonym formularzu.
 -podpi5any
JUULZdK,pm, Torn,
ATFM- Sobczak; A t'Vl Polska Sp.
Polska Data:
2023.11.24
Sp. Z O.O.
ATEM - Polska Sp. z 0.0. ul. t.użycka 2, 81-537 Gdynia, atem@atemxom.pl
Tal: +218 58 66 22 S12 - Fax; +48 58 66 22 902
www.axians.pl
Grupa VIMC|. Energies KRS 0000019400 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 527-10-33-729 REGON: 011254858 Wysokość Kapitału Zakładowego: 4.000 000 00 zł	^ -c -
Certyfikat ISO 9002.2008 nr NC-458 PRS	'	'	V	I	ENJ	1"—	j	j
ENERGIES
■. frl Xi(4aL
29 Lis! 2023
INFORMALCJA O ZMIANIE W ZAKRESIE DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE |_ BT33013.15 NEKLA	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1	i auies organu ocnrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starostwo Powiatowe we Wrześni 	
ul. Chopina 10,
62-300 Września		
2	iNazwa msiaiacji zgoana z nazewnictwem stosowanym przez prowadzaceqo instalacie stacja bazowa BT33013 NEKLA	
3	Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja wraz z podaniem symboli KTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja MAKROREGION POŁNOCNO_ZACHODN110020000000000 WOJ. WIELKOPOLSKIE 10023000000000 REGION WIELKOPOLSKIE 10023010000000 PODREGION KONIŃSK1 10023015800000 POWIAT WRZESIŃSK1 10023015830000 GMINA NEKLA 10023015830033	
4	oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa		
5	Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji Starczanowo, dz. nr 19/10, obręb 0213 Starczanowo		
6	Ku , j.jubldlduj1, zyudn'e z załącznikiem nr z do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zqłoszenia
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880) ' zgłoszenia
instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W emitujące
pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz emitujące	
7	Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usłuq działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej
danejteSlogii"316^ roZUmieć jako szacowa"ą maksymalną liczbę użytkowników załogowanych do stacji bazowej w
Użytkownicy Ci przez większość czasu znajdują się w trybie czuwania (idle), wchodząc w tryb aktywny tylko w momentach Jaktycznego używania zasobow sieciowych stacji bazowej, czyli prowadząc rozmowy telefoniczne luhtr^mit.M^	
o i_,zas luiikcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 			13	:	
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę 		
9	wielkość i rodzaj emisji
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 45 116 W sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 7 505 W
Pole elektromagnetyczne EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12		
10	opis siusowanycn metoa ograniczania emisji: 	
W celu ograniczenia emisji prowadzący instalację podjął działania techniczne, które powodują, że ponadnormatywny poziom poi elektromagnetycznych me występuje w miejscach dostępnych dla ludności
Zastosowano działania techniczne zmierzające do izolacji obszarów o zwiększonym poziomie promieniowania od miejsc dostępnych dla ludzi montaż systemów antenowych na znacznej wysokości, dobór typów anten, kształtowanie charakterystyki promieniowania.	
11
12	Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości normatywnych
Szczegółowe dane. odnowierinin dnrnd^łhiinctaiaTir^^TwrTT^ -77	; ; z	z—:—				
1) współrzędne geograficzne anteny	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	wy 11 laydl llal Ul Ul\resl
4) EIRP -
równoważna moc promieniowane izotropowo	jnymi w zatączniKu nr 2 do rozporządzenia:
5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania	
52°22'21.67"N
17°22'45.21"E	900 MHz	41 m	6170 W	Azymut 100° Pochylenie 0-10°	
52°22'21.67"N
17°22'45,21"E	900 MHz	41 m	6170 W	Azymut 190° Pochylenie 0-8°	
52°22’21,67"N
17°22'45.21"E	900 MHz	41 m	6170 W	Azymut 280° Pochylenie 0-10°	
52022'21.67"N 17°22'45.21 "E	900 MHz	41 m	6170 W	Azymut 340° Pochylenie 0-10°	
52°22'21.67"N
17°22'45.21"E	1800 MHz	41 m	5109 W	Azymut 100° Pochylenie 0-6°	

52°22'21.67" N 17°22'45.21"E	1800 MHz	41 m	5109 W	Azymut 190° Pochylenie 0-6°	
52°22'21.67"N
17°22'45.21"E	1800 MHz	41 m	5109 W	Azymut 280° Pochylenie 0-6°	
52°22'21.67"N
17°22,45.21"E	1800 MHz	41 m	5109 W	Azymut 340° Pochylenie 0-6°	
52°22'21.67"N
17°22'45.21"E	80 GHz	37 m	354 W	Azymut 134°	
52°22'21.67"N
17°22'45.21"E	80 GHz	36,7 m	3548 W	Azymut 233°	
52“22'21.67"N
17°22'45,21"E	23 GHz	36,7 m	912 W	Azymut 324°	
52°22'21.67'"N
17°22'45.21"E	80 GHz	36,7 m	2691 W	Azymut 324°	
7) Wyniki pomiarów p	aziomów pól elektron	nagnetycznych zawiera załącznik nr 1 Sprawozdanie z pomiarów poziomow poi	
13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień): _
tmif i na-7i*ii=ifn nsnbv renrez^nt1 'innej prowadzącego instalację —			
 
ATEM-Polska Sp. z o.o.
ul. Jeździecka 19iomasz a*™™,***
, , podpisany przez
53-032 Wrocław  ;
ATEM- ATB/l-PolskaSp.
Polska Sp. z r,aw2n2J.ii24
o.o. i5:43:i9+or™ Wrocław. 21.1 1.2023 r.	
II Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia	
Objaśnienia:	...	.	.	T	.„Hainw-h	i	Ątah/nturzm/ch (KTS1 wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu

2)
” SSsSśiii^ -*■
równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten
Załączniki:
1)	 Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznym
2)	 Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
3)	 Odpis pełnomocnictwa
4)	 Odpis z rejestru przedsiębiorców-KRS
EKO-Connect Sp. z o.o.

AB 1810

weORAlORIUM BADAWCZE PÓl ElEKTROMAGNETYCZNYCH
EKO-CONNECT 60-591 POZNAŃ, ul. MIODOWA 14A
Tel.790 200 181 Tel. 790 004 761
e-mail: laboratorium(5)eko-connect.pl

SPRAWOZDANIE NR OS/0548/23
Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Date/ Data:
-M23 11 24 10:57

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
Miejsce wykonania badania:
(dane uzyskane od zleceniodawcy)	! BT33013_NEKLA	
	62-330 Nekla, Starczanowo, dz. nr 19/10 gm. Nekla pow. Wrzesiński	
Współrzędne geograficzne:	~52S22,21.67n N 17322’45.21" E	
Data wykonania pomiarów:	15.11.2023	
Data wydania sprawozdania:	17.11.2023	
Zleceniodawca:	TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4 01-211 Warszawa	

£.? ł-i r-<z o

Sprawozdanie autoryzował:	 
Sprawozdanie sporządził:

EKO-Connect Sp. z o.o. 60-591 POZNAŃ, ul. MIODOWA 14A	Sprawozdanie	nr	OS/0548/23	Wydanie	1
Strona 1 z 8
1,	 INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
1.1.	 Zleceniodawca: TOWRLINK POLAND Sp. Z o. o. ul. Marcina Kasprzaka 4
1.2.	 Charakterystyka obiektu:
•	 Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na wieży kratowej
•	 Numer obiektu: BT33013_NEKLA
•	 Adres obiektu: 62-330 Nekla, Starczanowo, dz. nr 19/10 gm. Nekla pow, Wrzesiński
•	 Współrzędne geograficzne: 52e22'21.67" N 17922'45.21M E
2.	 CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM (dane pozyskane od Klienta) Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego
	Parametry systemów nadawczo-odbiorczych	
Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	
Rzeczywisty czas pracy [h/doba]			24			
Warunki pracy	znamionowe			
1 Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości	Typ/producent
anteny	Współrzędne
geograficzne	Liczba anten	Azymut[°]	Zakres kątów pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny[m n.p.t]	EIRP
dla anteny IW]	
1	900	A704517R0V06	5232271.67" N 17e22'45.21” E	1	100	0-10	41,0	6170	
1 2	900	A704517R0V06	5222271.67" N 17222'45.21M E	1	190	0-8	41,0	6170	
3	900	A704517R0V06	5232271.67" N 17222'45.21" E	1	280	0-10	41,0	6170	
1 4	900	A704517R0V06	5222271.67" N 17222'45.21" E	1	340	0-10	41,0	6170	
5	1800	A264521R1V06	5222271.67" N 17S22'45.21" E	1	100	0-6	41,0	5109	
1 6	1800	A264S21R1V06	5222271.67" N 17222'45.21" E	1	190	0-6	41,0	5109	
1	
7	1800	A264521R1V06	5222271.67" N 17e22'45.21" E	1 1	280	0-6	41,0	5109	
8	1800	| A264521R1V06	i 5222271.67" N 17222'45.21" E	1	340	0-6	41,0	5109	

EKO-Connect Sp. z o.o. 60-591 POZNAŃ, ul. MIODOWA 14A	Sprawozdanie	nr	OS/0548/23	Wydanie	1
EKO-CONNECT
UKMTOiftiMMMwtrrrai cHrisrjajujBtnr/K^rn-
Tabela 2. Parametry radiolinii
Charakterystyka promieniowania
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]
Warunki pracy
kierunkowa
24
znamionowe

Wysokość
środka
elektr.
Anteny [ m n.p.t.]
Mac
wyjściowa
nadajnika
[dBm]
Zysk
Energetyczny
[dBij
EIRP dla anteny [W]
Lp.
Średnica
[m]
Typ
anteny
Azymut
n
Współrzędne
geograficzne
Częstotliwość Pracy [Ghz]

52222 21.67" N 17222'45.21" E
VHLPl-80
0,3
134
80
37.0
12
43.5
354
5232271.67" N 17222’45.21" E
ANT2A0.6 80 HP
0,6
233
80
36,7
15
50.5
3548
5232271.67" N 17222'45.21''£
ANT2/2B0.623/80HP/HP
0,6
324
23
36,7
20
39.6
912
5222 271.67" N 17S22'45.21" E
ANT2/2B0.623/80HP/HP
0,6
324
80
36,7
15
49.3
2691

Inne źródła PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie występują inne źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola.
EKO-Connect Sp. z o.o. 60-591 POZNAŃ, ul. MIODOWA 14A	Sprawozdanie	nr	OS/0548/23	Wydanie	1
Strona 3 z 8
3.	OPIS POMIARÓW
EKO-CONNECT
unawranuił nvmv.ii.-i rOi tUMnafMnmrrcnrrtri
Cel badań; Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.
3.1.	 Data pomiarów: 15.11.2023
3.2.	 Nazwiska osób wykonujących pomiary:  
3.3.	 Osoba towarzysząca: brak
3.4.	 Aparatura pomiarowa:
laoeia a. up
Nazwa
Szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego	5 ZKSLdWU |JUL 1 110 Typ/model |
NBM-520	Numer fabryczny/SN
D-2225	Świadectwo wzorcowania !
LWiMP/W/087/22 z dnia 19.05.2022 (Laboratorium Wzorców i Metroiogii Pola Elektromagnetycznego instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej)	Zastosowanie
Pomiary pola ele kt rom agnetycznego	
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF-9091	A-0136			
Szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego	NBM-520	D-2187	LWiMP/W/381/22 z dnia 28.11.2022 (Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej)		
Sonda pomiarowa pola	EF-0691	J-0201			
Termohigrometr	ETI 600 224-600	D22060187	LPTW/327/2022 z dnia 10.05.2022 (LPTW)
		Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza	
Dalmierz laserowy	PLR30C	221220722	45854/2 /2022 z dnia 17.05.2022 (Laboratorium pomiarowe LABOTRONIC)	Pomiar odległości	
Odbiornik GPS	Garmin GL02
i	1792A-A1156/5PS0564S3
1		Pomiar współrzędnych geograficznych	

3.5.	 Wyznaczenie niepewności pomiarów:
Ocenę niepewności przyjmuje się zgodnie z procedurą stosowana w laboratorium.
Wyznaczona rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k = 2 dla zestawu pomiarowego z pkt.3.5 w dniu pomiaru wynosi 21,46%.
3.6.	 Kryteria przedstawiania stwierdzeń zgodności
Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodności.
W przypadku badań poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku stwierdzenie zgodności dotyczy rozstrzygnięcia, czy zmierzona wartość opisująca pole elektromagnetyczne przekracza wartość dopuszczalną dla zakresu częstotliwości, w którym pracują źródła podaną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
EKO-Connect Sp. z o.o. 60-591 POZNAŃ, ul. MIODOWA 14A	Sprawozdanie	nr	OS/0548/23	Wydanie	1
liii EKO-CONNECT
UHlfciiniUUM MUWCIF MS llIKTETMWKTfC/MrtH
— Sprawozdanie nr OS/0548/23
3.7.	 Metodyka wykonania pomiarów:
Zastosowano metodę znormalizowaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu i
Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz U 2022 poz
1121). '  “
3.8.	 Przepisy prawne:
•	 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556),
•	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
•	 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2630)
3.9.	 Opis pomiarów
Stacja bazowa BT33013_NEKLA usytuowana jest na wieży kratowej zlokalizowanej pod adresem 62-330 Nekla, Starczanowo, dz. nr 19/10 gm. Nekla pow. Wrzesiński. Anteny i moduły RRU zamontowane są na antenowych konstrukcjach wsporczych a urządzenia są w szafie APM zainstalowanej w kontenerze technicznym. W otoczeniu stacji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości zgodnie z tabelą 1 oraz tabelą 2. Moc wyjściowa nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderów.
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania pola elektromagnetycznego na azymucie anten sektorowych do odległość okreśłnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonywania pomiarów, w godzinach od 14:00 do 14:30, podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne. Pomiary wykonano dla średhego pochylenia wiązki liczonego jako średra arytmetyczna z minimalnej i maksymalnej wartości stosowanego lub planowanego kąta pochylenia
Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położoych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik pomiaru maksymalny poziom natężeni pól elektromagnetycznego.
Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.
EKO-Connect Sp. z o.o. 60-591 POZNAŃ, ul. MIODOWA 14A	Sprawozdanie	nr	OS/0548/23	Wydanie	1
Strona 5 z 8
EKO-CONNECT
UKUKMWM TfH HHmMMmmrmTCH
Miejsce
pomiaru	Temperatura
(Minimalna/Maksymalna)
ra	Wilgotność (Minimalna/Maksymalna) [%] .	Opady
atmosferyczne	
i—	Ulica	8,5/8,5	57,0/57,0	nie wystąpiły	
Parametry stacji bazowej uzyskane od właściciela instalacji stacji bazowej.
4. WYNIKI POMIARÓW
Wyniki pomiarów ważne sa iedvnie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomjapi
Wynik pomiaru, to maksymalna wartości chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powiększona o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2.
Tabela 3, Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
Parametr fizyczny
Skfadawa
magnetyczna
0,00375 X f0'5 A/m
Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego

Składowa
elektryczna
1,375 x f0’5 V/m
od 400 MHz do 2000 MHz

0,16 A/m
61 V/m
Od 2 GHz do 300 GHz

Tahola O. Wyniki nomiarów						1	
Nr
pionu	Opis miejsca pomiaru	Pomiar
wewnątrz
pomieszczenia	Współrzędne geograficzne	Wynik
poniżej
progu
detekcji*	tV/m]	U
[V/m]	Ep+U
[V/m]	H
[A/ml	WME	WMH	Przekroczenie
wartości
dopuszczalnej	
			nu	n e									
1	Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny radioliniowej azymut	NIE	52,372193486	17,378557606	NIE	0,96	0,21	1,17	0,003	0,04	0,042	nie przekracza	
2	Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny radioliniowej azymut	NIE	52,371959156	17,377994057	NIE	1,05	0,23	1,28	0,003	0,05	0,046	nie przekracza	
3	Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut	NIE	52,372066407	17,379092961	NIE	0,82	0,18	1,00	0,003	0,04	0,036	nie przekracza	
| 4	Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut	NIE	52,371426217	17,378874137	NIE	1,09	0,24	1,33	0,004	0,05	0,048	nie przekracza	
5	Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut	NIE	52,370755440	17,378640968	NIE	1,08	0,24	1,32	0,004	0,05	0,047	nie przekracza	
6
I	Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut 190st	NIE	1 52,370156745	17,378468619	NIE	1,08	0,24	1,32	0,004	0,05	0,047	nie przekracza	

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WME i WMH przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pólelekromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości.
EKO-Connect Sp. z o.o. 60-591 POZNAŃ, ul. MIODOWA 14A	Sprawozdanie	nr	OS/0548/23	Wydanie	1
NINIEJSZEyjj^jgfiYWANtA^BADlw
EKO-CONNECT

Współrzędne geograficzne
Wynik
poniżej
progu
detekcji*
Pomiar
wewnątrz
pomieszczenia
Nr
pionu
Przekroczenie
wartości
dopuszczalnej
EP
N/m]
Opis miejsca pomiaru
U
N/m]
Ep + U N/m]
H
[A/m]
WME
WMH

[*] N
HE

Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut 	190st
NIE
52,369667913
17,378350832
NIE
0,86	0,19
1.05	0,003
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,038
nie przekracza
Paziom gruntu - pomocniczy pion pomiarowy
NIE
52,369915980
17,375408428
NIE
1,09
0,24
1,33
0,004
0,048
nie przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion pomiarowy
NIE
52,370145858
17,381924734
NIE 1,01
0,22
1,23
0,003
0,044
nie przekracza
Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut   10Ost
10
NIE
52,372000537
17,383793759
NIE
0,81
0,18
0,99
0,003
0,035
nie przekracza
Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut 	100st
11
NIE 52,372156036
17,382542276
NIE
1,01
0,22
1,23
0,003
0,044
nie przekracza
Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut 100st
12
NIE
52,372272822
17,381028559
NIE
0,82
0,18
1,00
0,003
0,036
nie przekracza
Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut lOOst
13
NIE
52,372441756
17,379971953
NIE
0,98
0,22
1,20	0,003
0,043
nie przekracza
Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny radioliniowej azymut 134st
14
NIE	52,372133753
17,379746501
NIE
0,82
0,18
1,00
0,003
0,036
nie przekracza

Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny radioliniowej azymut 	134st
15
NIE
52,371875720
17,380222853
NIE
1,02
0,22
1,24
0,003
0,04
0,044
nie przekracza
Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut 340st
16
NIE
52,372822653
17,378933537
NIE
1,09
0,24
1,33
0,004
0,05
0,048
nie przekracza
Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut 340st
17
NIE	52,373603079
17,378542034 I NIE
1,16
0,25
1,41
0,004
0,05
0,051
nie przekracza
Poziom gruntu - oś gtównej wiązki anteny sektorowej azymut 	340st
18
NIE
52,374291743
17,378107520
NIE
1,04	0,23
1,27
0,003	0,05
0,046
nie przekracza
Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut  	340st
19
NIE	52,375202331
17,377559583
NIE
0,96
0,21
1,17
0,003
0,04
0,042
nie przekracza
Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny radioliniowej azymut 324si
20
NfE 52,373227044
17,378303618 NIE 0,90
0,20
1,10
0,003
0,04
0,039
nie przekracza
Poziom gruntu - oś gtównej wiązki anteny sektorowej azymut 280st
21
NIE
52,372621932
17,378379770
NiE 1,04
0,23
1,27
0,003
0,05
0,046
nie przekracza
Poziom gruntu - oś gtównej wiązki anteny sektorowej azymut  	280st
22
NIE 52,372712238
17,377205192
NIE
1,15
0,25
1,40
0,004
0,05
0,050
nie przekracza
Poziom gruntu - oś głównej wiązki anteny sektorowej azymut 280st
23
NIE
52,372855047
17,375920002
NIE
1,08
0,24
1,32
0,004
0,05
0,047
nie przekracza
Poziom gruntu - oś gtównej wiązki anteny sektorowej azymut 280st
24
NIE
52,372999282
17,374539476
NIE
0,90
0,20
1,10
0,003	0,04
0,039
nie przekracza
EKO-Connect Sp. z o.o. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A	Sprawozdanie	nr	OS/0548/23	Wydanie	1
Strona 7 z 8
NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOŻE BYC POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI WRAZ

Objaśnienia:
Ep: Epoprawne~Ewskazane	,	,
U. rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufności 95A) U = kx Uc H - wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem współczynnika korekcyjnego oraz rozszerz j
LVMf Wwartość 'wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla
WMTZirtośćZ^L^wa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla
- wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
5. WNIOSKI
Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od operatora, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej BT33013_NEKLA w miejscach dostępnych dla ludności, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
Stwierdzenie zgodności zostało przedstawione na podstawie wyników badań oraz informacji uzyskanycn od klienta (za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności) dla instalacji opisanej w punkcie 2. Stwierdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630 z 15.12.2022r.),
■	 Sprawozdanie zawiera 8 stron
■	 załącznikbnr 1 - mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu
Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect sprawozdanie nie może być powielane inaczej,jak tylko w całości.
■	 Otrzymują:
J. Zleceniodawca:. -1 egz.
2. a / a: 1 egz.
Koniec sprawozdania
EKO-Connect Sp. z o.o. 60-S91 POZNAŃ, ul. MIODOWA 14A	Sprawozdanie	nr	OS/0548/23	Wydanie	1
Strona 8 z 8