iliad

GROUP
Poznań, 2026-04-21
hUb .	2J02.C,

f- t- "w* żliii)

Prowadzący instalacje: P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa
Adres do korespondencji:  
Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3010
Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)	'
P4 Sp. z o, o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:
[ ul. Ks. Wawrzyniaka 3, dz. nr 310/1, 62-300 Września, gm. Września, pow. wrzesiński
P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.	’
Załączniki:
1)	formularz aktualizacyjny instalacji;
2)	odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego
złożenia.
Z poważaniem

P4 Sp. Z.q;Q. iii. W;,jriHi:	i. IZ-;./,7 W<rs/8w;-., XIII Wydział'Gospodarczy Kiaju'ńTgo tejes;rra Sąęic-wfttjc
Sąd kticuitjwy dla rn sl, WaiŁzawy KRS6000217207 REGON 015808609 NIP 951 21 2D-077 Kapilal zakładowy 48 856.500,01) PUJ
kom.   

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	  _
1.	Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Sfarosfwo Powiatowe we Wrześni
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Chopina 10, 62-300 Września 		
2.	 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
WRZ3010 (zgłoszenie nr 2)	 	 	
3.	 Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), gm. Września 5.4.30.58.30.05.3 (TERYT: 3030053) (KTS: 1002301J5830053)
4.	 Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa	 	
5.	 Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
ul. Ks. Wawrzyniaka 3, dz. nr 310/1, 62-300 Września, gm. Września, pow. wrzesiński 		
6.	 Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879}.
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowe wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	 	
7.	 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	 	 	
8.	 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	 	
9.	 Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowe (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 12_OV: 23183W Antena Sektorowa 13_DHIKLNR: 30165W Antena Sektorowa 22_OV: 23183W Antena Sektorowa 23_DHIKLNR: 30165W Antena Sektorowa 32_OV: 23183W Antena Sektorowa 33_DHIKLNR: 30165W
Radiolinia RL1: 1905W	 ___
10.	 Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11.	 Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	 	
12.	 Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP 1. I Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 12_OV: (17°35'33.3"E,52°20'08.1"N)
Antena Sektorowa 13_DHIKLNR: (17°35'33.3"E,52°20'08.1"N) Antena Sektorowa 22J0V: (17a35'33.3"E,52°20'08.1"N)
Antena Sektorowa 23 DHIKLNR: (17°35'33.3"E,52°20'08.1"N) Antena Sektorowa 32_OV: (17°35,33.3"E,52°20'08.1"N)
Antena Sektorowa 33__DHIKLNR: (17°35'33.3"E,52o20'08.1"N) Radiolinia RL1: (17°35'33.3"E,52°20'08.1"N)
LP 2. I Częstotliwość pracy instalacji:
700MHz, 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 80GHz
LP 3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 12_OV: 40,50m Antena Sektorowa 13_DHIKLNR: 40,50m Antena Sektorowa 22_OV: 40,50m Antena Sektorowa 23_DHIKLNR: 40,50m Antena Sektorowa 32_OV: 40,50m Antena Sektorowa 33_DHIKLNR: 40,50m Radiolin i a RL1: 37,20m
LP4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 12_OV: 23183W Antena Sektorowa 13_DHIKLNR: 30165W Antena Sektorowa 22_OV: 23183W Antena Sektorowa 23_DHIKLNR: 30165W Antena Sektorowa 32_OV: 23183W Antena Sektorowa 33_DHIKLNR: 30165W Radiolinia RL1: 1905W	
LP5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:
Antena Sektorowa 12_OV: azymut 90°, pochylenie 2-12° (700MHz), pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)
Antena Sektorowa 13_DHIKLNR: azymut 900, pochylenie 2-12° (700MHz), pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 22_OV.: azymut 240°, pochylenie 2-12° (700MHz), pochylenie 2-120 (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz), pochylenie 2-120 (2600MHz)
Antena Sektorowa 23_DHIKLNR: azymut 240°, pochylenie 2-12° (700MHz), pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz), pochylenie 2-120 (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 32_OV: azymut 340°, pochylenie 2-120 (700MHz), pochylenie 2-120 (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)
Antena Sektorowa 33_DHIKLNR: azymut 340°, pochylenie 2-12° (700MHz), pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz), pochylenie 2-120 (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 207°	
LP6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czenwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.) 		
LP7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa wart. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik.	
13. Miejscowość, data: Poznań, 2026-04-21
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:   Podpis: J	
11. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer	zgłoszenia
	     -1	        i
RADIOLOG S.C.

PCA

POlSKtE CENTRUM AKREDYTACJI
AB 413
71-026 Szczecin ul. Dworska 46 tel. 535-353-102
e-mail: radiolog@radiologsc.pl

SPRAWOZDANIE NR SP- 147/26/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
Nazwa: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
Numer: WRZ3010
Adres: 62-300 Września, ul. Ks. Wawrzyniaka 3, dz. nr 310/1, woj. wielkopolskie
Zleceniodawca: P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Egz. nr 1/2
Edycja z dnia 01.07.2025 r
Data pomiarów: 2026-04-16
PRAWOZDANIE NR SP- 147/26/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH wykonanych dla celów ochrony środowiska
I.	 INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU
1.	 Zleceniodawca:
•	 nazwa: P4 Sp. z o.o.
•	 adres: ul. Wynalazek ), 02-677 Warszawa
2.	 Miejsce zainstalowania:
•	 obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 ® numer: WRZ3010
•	 miejsce: 62-300 Września, ul. Ks. Wawrzyniaka 3, dz. nr 310/1, woj. wielkopolskie . współrzędne geograficzne: 52o20'08.10"N, 17°35'33.30"E
II.	 CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM (dane otrzymane od Zleceniodawcy)
Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:
700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz
	'arametry systemów nadmrczo-odbiorczych	
Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	
Rzeczywisty czas pracy [h/doba]	24	
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne	
Lp.	Antena Produ	Azymut |°]	Wysokość zawieszenia	Pasmo	Zakres tilt	E1RP	
	cent / Typ		|m] n.p.t.	|Mhz]	min-max |°1	d!a anteny [W]	
				700	2-12		
	Huawei
A0312OPA00			800	2-12		
I		90	40,5	900	2-12	30165	
				1800	2-12		
				2100	2-12		
				700	2- 12		
	Huawei	90	40,5	800	2-12	23183	
2	AO3120PA00			900	2-12		
				2600	2-12		
				700	2-12		
	Huawei
AO3120PA00			800	2-12		
3		240	40,5	900	2-12	30165	
				1800	2-12		
				2100	2- 12		
				700	2- 12		
4	Huawei	240	40,5	800	2- 12	23183	
	A03120PA00			900	2- 12		
				2600	2- 12		
				700	2- 12		
	Huaw'ci
A03I20PA00			800	2- 12		
5		340	40,5	900	2- 12	30165	
				1800	2- 12		
				2100	2-12		
				700	2-12		
	Huawei	340	40,5	800	2- 12	23183	
6	A03t20PAt)0			900	2-12		
				2600	2- 12		

Tabela 2. Parametry radiolinii
	Linia radiowa	Antena	
Lp.	Częstotliwość pracy Moc wyjściowa [GHzl [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny
W!	Azymut
ri	Wysokość zainstalowania [m]	
1	80 | 19	AS0S03	0,3	207	37,2	

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: nie występują.
III.	OPIS POMIARÓW
Cel badań: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pói elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.
1.	 Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawił Zleceniodawca
2.	 Data pomiarów: 16.04.2026 r.
3.	 Nazwiska osób wykonujących pomiary:  
4.	 Upoważnienie do wykonywania pomiarów: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
5.	Aparatura pomiarowa:
Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego	
1.	Miernik	NBM-550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
SMP2 nr 15SN0I35 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95%	
	Sondy pomiarowe	EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95% WPF8 FTP nr 20WPO41079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95%	
	Zakres pomiaru pola	EF6091: 0,5 - 350 V/m , WPF8 HP; 0,8 - 1000 V/m	
	Zakres pomiaru częstotliwości	EF6091: 80 MFIz - 90 GHz. WPF8 HP: 0,1 MHz - 8 GHz	
	Podane wartości niepewności to niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 dla pomiaru składowej elek- irycznej sonda:	EF6091 w paśmie częstotliwości 80 MHz + 5 GHz
-	wynosi 23,3 %
EF6091 w paśmie częstotliwości 80 MHz ^90 Gilz.
-	wynosi 5,7 dB
WPFS HP: w paśmie częstotliwości 0,5 - 6 GHz: wynosi 23,3 %	
	Świadectwa wzorcowania mierników Narda - NBM- 550 nr 13-0404 i SMP2 nr 15SN0135	LWiMP/W/l 25/25 zdnia 13.03.2025 r. i LWiMP/W/124/25 zdnia 13.03.2025 r, wydane przez Laboratorium Wzorców' i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP078	
	Sprawdzanie bieżące mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	Według procedury określonej w Instrukcji roboczej IR-01 i IR-02	
2.	Miera ik/termohigrometr	Termik+S nr 720823	
	Zakres pomiaru temperatury	od - 30°C do + 70°C	
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0%do+ 100%	
	Świadectwo wzorcowania	nr 0128/AH/24, z dnia 24 stycznia.2024 r., wydane przez MUTECH	
3.	Przymiar wstęgowy/ dalmierz	typ MBI -50 /DISTO™D510	
	Długość pomiaru	50 m; /250 m	
	Świadectwo wzorcowania / certyfikat	6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku / 1096688857 z dnia 03 marca 2021 r	
4	Odbiornik GPS	Gannin GPSMAP 64s	
	Dokładność	0,1°	

6.	Metodyka wykonania pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).
6.1 Przepisy prawne:
1.	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12,2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2.	 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025, poz. 647 tekst jednolity).
7.	Opis warunków ekspozycji w jakich byty wykonane pomiary: Stacja bazowa WRZ3010 usytuowana jest na obrzeżach miasta Wrześni. W otoczeniu obiektu występuje zabudowa mieszkalna o max. wysokości 2-kondygnacji.
Sprawozdanie nr SP-147/26/OS 	 t
.Anteny i nadajniki zamontowane są na wieży a urządzenia zainstalowane są w szafach teletechnicznych przy podstawie wieży.
Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w zakresie częstotliwości: 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych ftderów.
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano w godzinach 8°°-^ 1100 podczas rzeczywistej pracy wszystkich urządzeń wytwarzających WRZ3010 pola elektromagnetyczne, wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych i radiolinii: 90°, 240°, 340° i 207° do odległości dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji. Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek.
Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie.
Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową,
7.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:
	Temperatura
[°C1	Wilgotność	Opady
almosferyczne	
początek badań	5,4	78,9	nie wystąpiły	
koniec badań	9,9	73,9	nie wystąpiły	

8.	Identyfikacja widma pola: częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.
IV.	WYNIKI POMIARÓW
Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiaiy.
1.	Załącznik nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiarów
Piony pomiarowe oznaczony 1 A, IB, 1C usytuowane są w odległości 10 m od źródła pola elektromagnetycznego i nie są naniesione na szkic sytuacyjny.
Oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy,
DPP - dodatkowy pion pomiarowy.
Wynik pomiaru, to uśredniona wartość zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększona o:
- rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w Tabeli 3 - Opis zestawu pomiarowego),
< 0,5 V/m - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, do dalszej analizy przyjmuje się wartość 0,5 V/m.
Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
Parametr fizyczny
Zakres częstotliwości '
poła elektromagnetycznego ^	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	
od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 x f0*5	0,0037 x f	
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WMe i WMh przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pól elekromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości tj. WMe 28V/m i WMh 0,073A/m.

V.	STWIERDZENIE ZGODNOŚCI
Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego przedstawionych w niniejszy m sprawozdaniu stwierdza się, że w obszarze pomiarowym - w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3010 zlokalizowanej we Wrześni, ul. Ks. Wawrzyniaka 3, dz. nr 310/1, woj. wielkopolskie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.
■	 Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 załączniki: zal. nr 1,2- tabele z wynikami pomiarów,
zal. nr 3 - szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu.
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami pozyskanymi od klienta.
Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S. C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
■	 Otrzymują:
1.	 Zleceniodawca - P4 Sp. z o.o.- 1 egz.
2.	 a/a-l egz.
Sprawozdanie autoryzował:	Sprawozdanie sporządził:

Podpis
KONIEC SPRAWOZDANIA Szczecin, dn. 17.04.2026 r.

Pion
pomiar
owy	Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne)	Ezm	Niepew
ność	Niepew
ność	Ezm z niepewn ością	Poprą
wka	Natężenie pola E	Wartość gr. dla pola E	Wartość gr. dla pola H	Wskaźnik
WME	Natężenie pola H	Wskaźnik
WMH	Kierunek
pomiaro
wy	
	N	E	Pomiary wewnątrz pomieszczeń	[V/m]	[O/o]	[V/m]	[V/m]	[-]	[V/m]	[V/m]	[A/m]		[A/m]		[°]	
	Szerokość
geograficzna	Długość
geograficzna		Tak	Tak	Wyliczane
automatycznie	Nie	Wyliczane
automatycznie	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie		
1 GKP	52,3355789	17,5927277	Nie	0,5	23,3	0,12	0,62	1	0,62	28	0,073	0,022	0,0016	0,022	90	
2 GKP	52,3355293	17,5938034	ul.Ks. Wawrzyniaka 5c - II kondyg., balkon	0,8	23,3	0,19	0,99	1	0,99	28	0,073	0,035	0,0026	0,036	90	
3 GKP	52,3355064	17,5947056	Nie	0,9	23,3	0,21	Ul	1	1,11	28	0,073	0,040	0,0029	0,040	90	
4 GKP	52,335659	17,5955009	ul. Ks. Wawrzyniaka 31 - II kondyg., pokój w otwartym oknie	1,8	23,3	0,42	2,22	1	2,22	28	0,073	0,079	0,0059	0,081	90	
5 DPP	52,3353539	17,597023	Nie	1,1	23,3	0,26	1,36	l	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	90	
6 GKP	52,3353653	17,5977116	ul. Powidzka 4A - II kondyg., biuro w otwartym oknie	1,9	23,3	0,44	2,34	1	2,34	28	0,073	0,084	0,0062	0,085	90	
7 GKP	52,3352203	17,5982475	Nie	1,2	23,3	0,28	1,48	1	1,48	28	0,073	0,053	0,0039	0,054	90	
1A PKP	52,3354988	17,592514	Nie	0,5	23,3	0,12	0,62	1	0,62	28	0,073	0,022	0,0016	0,022	207	
8 PKP	52,3352814	17,5927086	ui. Ks. Wawrzyniaka 3-1 kondyg., pokój w otwartym oknie	0,6	23,3	0,14	0,74	1	0,74	28	0,073	0,026	0,0020	0,027	207	
9 PKP	52,3345337	17,5916576	Nie	1,1	23,3	0,26	1,36	1	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	207	
10 PKP	52,3340149	17,5910168	Nie	1,4	23,3	0,33	1,73	1	1,73	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	207	
11 PKP	52,3332291	17,5900269	ul. Koniarskiego 10 - I kondyg., w świetle okna	1,7	23,3	0,40	2,10	1	2,10	28	0,073	0,075	0,0056	0,076	207	
12 PKP	52,3326149	17,5901146	Nie	1,2	23,3	0,28	1,48	1	1,48	28	0,073	0,053	0,0039	0,054	207	
IB GKP	52,335537	17,5924549	Nie	0,5	23,3	0,12	0,62	1	0,62	28	0,073	0,022	0,0016	0,022	240	
13 GKP	52,3349342	17,5907364	Nie	1,4	23,3	0,33	1,73	1	1,73	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	240	
14 GKP	52,3345451	17,5897274	ul. Orzeszkowej 1 - II kondyg., balkon	3,3	23,3	0,77	4,07	1	4,07	28	0,073	0,145	0,0108	0,148	240	
15 GKP	52,3341293	17,5889969	Nie	1,8	23,3	0,42	2,22	1	2,22	28	0,073	0,079	0,0059	0,081	240	

Zał, nr 1 do Sprawozdania 147/26/OS Radiolog S.C. Szczecin ul. Dworska 46, tel. 535-353-102
Pion
pomiar
owy	Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne)	Ezm	Niepew
ność	Niepew
ność	Ezm z niepewn ością	Poprą
wka	Natężenie pola E	Wartość gr. dla pola E	Wartość gr. dla pola H	Wskaźnik
WME	Natężenie pola H	Wskaźnik
WMH	Kierunek
pomiaro
wy	
	N	E	Pomiary wewnątrz pomieszczeń	[V/m]	[°/°]	[V/m]	[V/m]	[-]	[V/m]	[V/m]	[A/m]		[A/m]		[°]	
	Szerokość
geograficzna	Długość
geograficzna		Tak	Tak	Wyliczane
automatycznie	Nie	Wyliczane
automatycznie	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie		
16 GKP	52,3343544	17,5881615	ul. Ściegiennego 22 - I kondyg., pomieszczenie gospodarcze w otwartym oknie	2,1	23,3	0,49	2,59	1	2,59	28	0,073	0,092	0,0069	0,094	240	
17 GKP	52,3339958	17,5880756	Nie	1,2	23,3	0,28	1,48	1	1,48	28	0,073	0,053	0,0039	0,054	240	
18 DPP	52,3341293	17,5875835	Nie	1,1	23,3	0,26	1,36	1	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	240	
1C GKP	52,3356628	17,5925312	Nie	0,5	23,3	0,12	0,62	1	0,62	28	0,073	0,022	0,0016	0,022	340	
19 GKP	52,3363686	17,5921726	Nie	1,1	23,3	0,26	1,36	1	1,36	28	0,073	0,048	0,0036	0,049	340	
20 GKP	52,3369789	17,5917225	Nie	1,4	23,3	0,33	1,73	1	1,73	28	0,073	0,062	0,0046	0,063	340	
21 GKP	52,3380203	17,5911007	Nie	1,5	23,3	0,35	1,85	1	1,85	28	0,073	0,066	0,0049	0,067	340	
22 GKP	52,3385429	17,5909939	ul. Łokietka 17A -1 kondyg., pokój w otwartym oknie	1,2	23,3	0,28	1,48	1	1,48	28	0,073	0,053	0,0039	0,054	340	
23 GKP	52,3389435	17,5902424	ul. Łokietka 4A - II kondyg., na schodach wejściowych	0,7	23,3	0,16	0,86	1	0,86	28	0,073	0,031	0,0023	0,031	340	

Zal. nr 2 do Sprawozdania 147/26/OS Radiolog S.C. Szczecin ul. Dworska 46, tel. 535-353-102
Załącznik nr 3 do sprawozdania SP-147/26/OS
Stacja bazowa WRZ3010 Września ul. Ks. Wawrzyniaka 3, dz. nr 310/1 SZKIC SYTUACYJNY Z PIONAMI POMIAROWYMI
LEGENDA:	^	pion	pomiarowy	źródło	PEM