|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa produktu** | **Ilość** | **Opis przedmiotu zamówienia** |
| 1 | Kuchenka mikrofalowa | 1 szt. | Kuchenka mikrofalowa o poj. 23-28 l., moc mikrofal 800-1000 W, moc grilla 800-1500 W, sterowanie elektroniczne, funkcje: rozmrażanie, grzanie, gotowanie, grill, szer. 48,8-52 cm, gł. 39,5-47,5 cm, wys. 27,9-31 cm; kolor srebrny, front koloru czarnego (drzwi szklane). Posiada atesty bezpieczeństwa żywnościowego. |
| 2 | Szafa chłodnicza | 3 szt. | Szafa chłodnicza o poj. 350 l., obudowa i komora ze stali nierdzewnej, 4 półki, wymiary szer. 60 cm, gł. 58,5-60 cm, wys. 185 - 185,5 cm, zasilanie 230V, temp. od 0°C do +10°C, elektr. wyświetlacz temp., wbudowany zamek na klucz . Posiada atesty bezpieczeństwa żywnościowego. |
| 3 | Lodówka | 1 szt. | Chłodziarko-zamrażarka, wys. 170-186 cm, szer.54-60 cm, gł. 54-65 cm, poj. chłodziarki 190-230 l., poj. zamrażarki 60-95 l., kl. energ. A++, półki ze szkła bezpiecznego, funkcja No Frost, poziom hałasu do 40dB, położenie zamrażarki na dole. Posiada atesty bezpieczeństwa - w tym żywnościowego, kolor srebrny. |
| 4 | Okap kuchenny | 1 szt. | Okap kuchenny szer. 59-60 cm,wys. do 62 cm, gł. 40-54 cm, funkcja pochłaniacz-wyciąg, sterowanie dotykowe, kolor czarny, kl. energet. B, poziom hałasu do 70 dB, oświetlenie LED, filtr aluminiowy (zmywalny) i węglowy. Posiada atesty bezpieczeństwa żywnościowego. |
| 5 | Ekspres do kawy | 1 szt. | Ekspres do kawy, ciśnieniowy, z młynkiem ceramicznym, moc 1450-1600 W, poj. zbiornika na wodę - 1,7-1,8 l., poj. zbiornika do kawy ziarnistej - 300g, automatyczny spieniacz do mleka,regulacja objętości i mocy parzonej kawy, panel dotykowy, kolor stali szlachetnej, automatyczne programy czyszczenia i odkamieniania, wymiary: wys. 34,8-38,5 mm, szer. 23,6-28 cm, gł. 42,9- 46,5 mm. Posiada wszelkie atesty bezpieczeństwa - w tym żywnościowego. |
| 6 | Kuchenka mikrofalowa | 1 szt. | Kuchenka mikrofalowa o poj. 23-28 l., moc mikrofal 800-1000 W, moc grilla 800-1500 W, sterowanie elektroniczne, funkcje: rozmrażanie, grzanie, gotowanie, grill, szer. 48,8-52 cm, gł. 39,5-47,5 cm, wys. 27,9-31 cm; kolor srebrny, front koloru czarnego (drzwi szklane). Posiada atesty bezpieczeństwa żywnościowego. |
| 7 | Płyta kuchenna 4 palnikowa | 1 szt. | Płyta kuchenna 4- palnikowa indukcyjna do zabudowy, wymiary : szer. 57-60 cm, gł. 51-52 cm, kolor czarny. Klasa energ. A, napięcie 230V, kontrola czasu i temp. gotowania, pola grzewcze: 1 duże, 2 średnie i 1 małe, sterowanie dotykowe, panel sterujący na płycie, automatyczny wyłącznik (zabezpieczenie płyty). Posiada atesty bezpieczeństwa żywnościowego. |
| 8 | Piekarnik | 1 szt. | Piekarnik elektryczny do zabudowy, poj. min. 57 l., kl. energ. A, sterowanie elektroniczne, przyciski i pokrętła na froncie piekarnika. Funkcje: grill, termoobieg, opiekacz, kolor czarny. Wymiary: szer. 59-60 cm, gł. 52-54 cm, wys. 59-60 cm. Posiada atesty bezpieczeństwa żywnościowego. |
| 9 | Wyparzarko-zmywarka | 1 szt. | Zmywarko- wyparzarka do naczyń i szkła, obudowa ze stali nierdzewnej, ilość programów - 2, temp. mycia: 55-65°C, temp. wyparzania 85-95°C, napięcie 230V. Wyposażenie: 1 kosz na szkło, 1 kosz na talerze, kosz na sztućce, dozownik płynu myjącego, dozownik płynu nabłyszczającego. Wymiary zewn.: szer. 56-60 cm, głębokość 56-60 cm, wysokość 80-83,5 cm, nóżki regulowane. Spełnia normy HACCP. |
| 10 | Warnik | 4 szt. | Warnik elektryczny 2 ściankowy z ociekaczem i bezkropelkowym kranikiem, wskaźnikiem poziomu wody, z termostatem bezpieczeństwa, funkcją podgrzewania wody i napojów, regulacją temp. od 30°C do 100°C, zabudowaną grzałka, kontrolką zasilania, tacką ociekową. Pojemność warnika 9-10l. Obudowa ze stali nierdzewnej, kran z tworzywa sztucznego, uchwyty ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. Całość posiada wszelkie wymagane atesty bezpieczeństwa żywnościowego.  |
| 11 | Czajnik elektryczny do grzania wody | 3 szt. | Czajnik elektryczny do grzania wody, bezprzewodowy, stal nierdzewna i plastik, kolor srebrny/czarny, poj. 1,7-1,9 l., moc 2000-2200 W, 230 V, obrotowa podstawa antypoślizgowa, filtr antywapniowy, zabudowana grzałka, posiada wskaźnik poziomu wody, kontrolkę pracy. Spełnia wymogi bezpieczeństwa żywnościowego. |