INFORMACJA
■ J6
Dokument elektroniczny

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI (62-300 WRZEŚNIA (MIASTO), WOJ. WIELKOPOLSKIE)
71006 - art, 152 POŚ
informuję o zmianie danycfi w zaKresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 1172 (71006N!) A2 WRZEŚNIA (PPO_WRZESNIA_POLNOC) zlokalizowanej w miejscowości WRZEŚNIA, CZERNIEJEWSKA 2a - dotyczy deinstalacji anteny radiolinii az. 253
Załączniki:
1.	 PPL pefnomocniclwo
2.	 71006 informacja deinst RL-sig.pdt
3.	 PPL 
4.	 opłata skarbowa.pdf
Dokument został podpisany, aoy go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 2023-04-06T13:39:09.248+02:00
Podpis elektroniczny
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
Pełnomocnik  Pełnomocnictwo numer: 169/01/21 z dnia: 2021-01-13
dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3 00-728 Warszawa teł. 506401236
Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10 62-300 Września
Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 20Olr- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).
Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 1172 (71006N!) A2 WRZEŚNIA (PPO_WRZESNIA_POLNOC) zlokalizowanej w miejscowości WRZEŚNIA, CZERNIEJEWSKA 2a. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2G01r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:
8.	Wielkości rodzaj emisji21:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.
Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	
1.	9992	
2.	6731	
3.	7282	
4.	9992	
5.	6731	
6.	7282	
7.	9992	
8.	6731	
9.	7282	
10.	1482,6	
11.	1778,3	

12.	Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:
\ Lp’ Lp. \	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne
geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji
[MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny
[m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)
[W]	Azymut
n	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]	
1.	17°33'27.1" 52°20'6,2 "	900/1800	54.3	9992	0	6/6	
2.	17°33'27.r' 52°20'6,2 11	2100	54.3	6731	0	5	
3,	17°33'27.1" 52s20'6,2 11	800/2600	54.3	7282	0	6/5	
4.	17°33'27.4" 52°20'6,0"	r
900/1800	54.3	9992	120	8/6	
5.	17°33'27.4" 52°20'6,0 ”	2100	54.3	6731	120	8	
6.	17°33’27.4" 52'20'6,0 "	800/2600	54.3	7282	120	10/8	
7.	17°33'26,9" 52°20’6,0 n	900/1800	54.3	9992	250	6/6	
8.	17‘33'26,9" 52<’20’6,0 "	2100	54.3	6731	250	6	
9.	17°33,26,9" 52'20'6,0 "	800/2600	54.3	7282	250	6/6	
10.	17°33'26,9" 52°20'6,0 "	23000	43	1482,6	263*	nd.	
11.	17°33'26,9" 52°20'6,0 "	80000	59	1778,3	269*	nd.	
*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości [ rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.
W załączniku przesyłam:
1.	 Pełnomocnictwo
2.	 Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
Signed by / Podpisano przez:
Otrzymują:
^  
1.	adresatDate / Data:
2023-04-06
10:31